Диалер MTC Olive

Установить ПО

[Деинсталлировать](mk:@MSITStore:C:\Documents%20and%20Settings\User\Рабочий%20стол\MTC.chm::/3.htm#_Toc289184946) ПО

[Использование](mk:@MSITStore:C:\Documents%20and%20Settings\User\Рабочий%20стол\MTC.chm::/4.htm#_Toc289184947)

Установить ПО

Программное обеспечение (ПО) создано для модема V-ME200. Как только вы подключите модем к USB порту ПК или ноутбука, ПО установится автоматически, что будет отражено в подсказках. Пожалуйста, проверьте следующие этапы с операционной системой XP в качестве примера.

1. Подсоедините устройство к ПК.

2. Если компьютеру удастся запустить автозагрузчик, то на экране отобразится Мастер установки. Если этого не произошло, перейдите в "Мой компьютер", найдите новый диск, откройте его и дважды щелкните правой кнопкой мыши по файлу "AutoRun.exe".

3. Установите ПО, шаг за шагом следуя инструкциям Мастера настройки.

Удалить ПО

Для удаления ПО перейдите в «Установка и удаление программ» на Панели управления. Выберите Удалить и следуйте подсказкам Мастера.

Использование

Используя данный Диалер, вы можете заходить в соответствующие функциональные модули с помощью любой кнопки или меню в главном интерфейсе. Некоторые приведены ниже:

Соединение: Нажмите Соединить, ПО автоматически установит соединение с сетью.

Отключить: Нажмите Отключить, ПО автоматически отключит соединение.

Настройка: Нажмите Настройка, ПО откроет окно с Настройками и вы сможете изменить настройки диалера.